AR RESISTER CONTROL

LOAD AR:

R’T0: AR🡨PC

R’T1: AR🡨IR(0-11)

D’7IT3: AR🡨M[AR]

CLEAR AR:

RT0: AR🡨0

INCREAMENT AR:

D5T4: AR🡨AR+1