DR RESISTER CONTROL

LOAD OF DR:

D0T4: DR🡨M[AR]

D1T4: DR🡨M[AR]

D2T4: DR🡨M[AR]

D6T4: DR🡨M[AR]

INCREAMENT OF PC:

D6T5: DR🡨DR+1