IR RESISTER CONTROL

LOAD OF IR:

R’T1: IR🡨M[AR]