SEQUENCE COUNTER CONTROL

RT2: SC🡨0 D7I’T3B5: SC🡨0

D0T5: SC🡨0 D7I’T3B4: SC🡨0

D1T5: SC🡨0 D7I’T3B3: SC🡨0

D0T4: SC🡨0 D7I’T3B2: SC🡨0

D3T4: SC🡨0 D7I’T3B1: SC🡨0

D4T4: SC🡨0 D7I’T3B0: SC🡨0

D5T5­: SC🡨0 D7IT3B11: SC🡨0

D6T6: SC🡨0 D7IT3B10: SC🡨0

D7I’T3B11: SC🡨0 D7IT3B9: SC🡨0

D7I’T3B10: SC🡨0 D7IT3B8: SC🡨0

D7I’T3B9: SC🡨0 D7IT3B7: SC🡨0

D7I’T3B8: SC🡨0 D7IT3B6: SC🡨0

D7I’T3B7: SC🡨0

D7I’T3B6: SC🡨0